Soluciones

1. Si la imagen original ocupa 1 cm2 en la pantalla, la imagen ampliada ocupará 100 cm2.

2. Si la imagen original, de 50 puntos de ancho, ocupa 1 cm de ancho en la pantalla, la impresora deberá imprimir en cada centímetro de papel también 50 puntos para que la imagen impresa ocupe lo mismo, 1 cm de ancho.

3. Si configuramos la impresora para que imprima 25 ppcm, el ancho de la imagen impresa será de 2 cm, pues cada cm lleva 25 puntos y la imagen tiene 50 puntos de ancho. Si la resolución fuese de 100 ppcm entonces ocuparía 0.5 cm.

4. La fórmula es A(x)= x/k

5. El valor de A(50) es 0.4 cm. El valor de A(200), con una resolución k=40 ppcm, es A(200) = 200/40 = 5 cm

6. Esto significa que 254 dpi es equivalente a 100 ppcm porque introducir 100 puntos en un centímetro es una densidad equivalente a introducir 254 puntos en 2.54 cm (una pulgada).

7. Como 127 dpi significa introducir 127 puntos en 2.54 cm, en cada centímetro estamos introduciendo 127/2.54 puntos, es decir, 50 ppcm.

8. La fórmula es A(x)= x/k

9. El valor de A(50) es 0.4 pulgadas. El valor de A(200), con una resolución k=40 dpi, es A(200) = 200/40 = 5 pulgadas, que equivale a 12.7 cm.