Soluciones

1. Al mover los deslizadores el rastro de la pala siempre permanece dentro de la envolvente de trabajo.

2. Para lograrlo, lo mejor es llevar los deslizadores hasta sus límites e ir deslizando completamente cada uno de los deslizadores, por turno, según convenga. Se obtendrá algo similar a un hexágono de lados curvos (envolvernte de trabajo), con otras curvas interiores que dotan a la figura de aspecto de "cubo curvo".

2. Como la escala es 1:100, cada centímetro de la regla equivale a 100 cm (es decir, a 1 m) en la realidad. La distancia es de 10.48 cm desde el punto rojo al punto más alejado de la envolvente, así que la distancia real es de 10.48 m.

4. La distancia es de 3.18 cm, lo que corresponde a 3.18 m reales.

5. La altura es de 3.4 cm, lo que corresponde a 3.4 m reales.